
Windows IP Configuration

   Host Name . . . . . . . . . . . . : ITNAPVS11
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . : Q8INT.com
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
   DNS Suffix Search List. . . . . . : q8int.com
                                       roma.q8.it
                                       q8.it

Ethernet adapter Local Area Connection:

   Connection-specific DNS Suffix  . : 
   Description . . . . . . . . . . . : vmxnet3 Ethernet Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-56-8F-3A-FC
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.14.54.111(Preferred) 
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 10.14.54.1
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.14.2.101
                                       10.158.24.101
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

Tunnel adapter isatap.{F2F90EE6-24E7-4CE5-8F0A-2A59CE7D9512}:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . : 
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Tunnel adapter Local Area Connection* 11:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . : 
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
