Parameters of following Cluster-Mode API categories have been modified in Data ONTAP 8.2.2 compared with Data ONTAP 8.2.1. Click on the categories to see the changed parameters.

ucm vserver-peer-transition

ucm | [top]

API | Input Parameters | Output Parameters
--- | --- | ---
ucm-adapter-modify | fc4-type mode node-name |

vserver-peer-transition | [top]

API | Input Parameters | Output Parameters
--- | --- | ---
vserver-peer-transition-create | local-lifs |
vserver-peer-transition-modify | local-lifs |